Milý zákazníku,

děkujeme, že jste si objednal/a naši vizitku. Výrobek, který držíte v rukou je český a ručně vyrobený.

Vizitka je téměř bezúdržbová. Pokud ji však budete chtít očistit, použijte prosím měkkou textilii nebo papírové ubrousky. Není vhodné používat drsné houbičky, drátěnky nebo čistící písky.

Co jsme Vám poslaly?

-vaši vizitku, aktivační ubrousek nebo sadu s vruty a hmoždinkami.

**Budete potřebovat**: lepení – přiložený aktivační ubrousek

montáž pomocí vrutů – tužka, vrtačka, vhodný vrták a šroubovák

**Návod na montáž v případě lepení:**

1. Rozměřte si, kam přesně chcete vizitku umístit. (Není vhodné výrobek odlepovat několikrát po sobě.)
2. Očistěte místo aktivačním ubrouskem (ubrousek je součástí balení) a nechte zaschnout.
3. Odlepte pásky z vizitky a přitiskněte na dveře.

Návod na montáž pomocí vrutů:

1. Rozměřte si, kam přesně chcete vizitku umístit.


2. Pomocí tužky vyznačte otvory na podkladu.

3. Vyvrtejte otvory, zasuňte hmoždinky a přišroubujte.

Rády bychom upozornily, že za mechanická poškození vzniklá používáním a instalací neručíme.

Doufáme, že naše vizitka doladí vaše dveře… 😊

**S pozdravem**

 Domov tvoří detaily.